鴿隻感應傳輸

鴿會3碼,鴿舍5碼,環號6碼,電子鋁片號9碼,UID碼16碼,經EXXX.XXXXXX緯NXX.XXXXXX度,掌中寶感應時間MMDDhhmmss,傳送收到時間MMDDhhmmss,訊號強度(0-100),電量(0-100),是否充電(1插電0未插電), **460001357924680** (IMEI)(自動編號,伺服器接收時間),

001,01764,031764, 010100216, DDAC5004D00104E0, E120.699790 ,N24.185225, 0430094904, 0430094934,60,90,1, **460001357924680**

參考格式

{"pigeon\_club":"001","pigeon\_loft":"01764","pigeon\_number":"031764","pigeon\_aluminum":"010100216","aluminum\_UID":"DDAC5004D00104E0","longitude":"E120.699790","latitude":"N24.185225","induction\_time":"0430094904","UDP\_receive\_time":"0430094934","signal\_strength":"60","Electricity":"90","plugged\_in":"1","IMEI":"460001357924680"}

掌中寶狀態

鴿會3碼,鴿舍5碼, 掌中寶當下時間MMDDhhmmss, 經EXXX.XXXXXX度,緯NXX.XXXXXX度, ,訊號強度(0-100),電量(0-100),是否充電(1插電0未插電), **460001357924680** (IMEI)

001,01764, 0430094904, E120.699790 ,N24.185225,60,90,1,**460001357924680** (IMEI)

參考格式

{"pigeon\_club":"001","pigeon\_loft":"01764","palm\_treasure\_time":"0430094904","longitude":"E120.699790","latitude":"N24.185225","signal\_strength":"60","Electricity":"90","plugged\_in":"1","IMEI":"460001357924680"}